昆明市第十五水质净化厂2026年在线监测系统委托运维项目询价比选公告

项目概况
1.1 比选项目名称：昆明市第十五水质净化厂2026年在线监测系统委托运维项目。

1.2 比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3 项目周期：自我方通知入场之日起至2026年12月31日止。    

1.4 项目内容：昆明市第十五水质净化厂进出口在线监测仪器日常维护、故障处置、运维台账记录、在线废液管理及处置、单价2000元以下备件及耗材更换，并负责配合各类检查工作等。
1.5 预算金额：采购预算（含税）不高于24533.00元。

1.6 项目地点：昆明市第十五水质净化厂。

1.7 采购清单及技术要求

按照国家在线监测相关规范要求做好各站点在线监测系统的日常维护、数据传输、比对、检查及资料归档。与在线监测相关的所有仪器、仪表、设施、设备及辅助设施的运行维护、故障维修及耗材更换的所有工作。按照国家相关规范要求定期对在线监测废液进行转运、处置等工作。本项目运维的在线监测设备详见下表。

	序号
	仪器名称
	型号
	厂家
	数量（套）

	进水口
	化学需氧量分析仪
	COD maxⅢ
	HACH
	1

	
	氨氮分析仪
	NA8000
	HACH
	1

	
	总氮分析仪
	NT6800
	HACH
	1

	
	总磷分析仪
	NP5800
	HACH
	1

	
	pH/T分析仪
	SC200+PD1R1
	HACH
	1

	
	自动采样系统
	CYQ310H+ES6910
	HACH
	1

	
	电磁流量计
	IFC300W
	科隆
	1

	
	电磁流量计
	IFC300W
	科隆
	1

	
	数采仪
	W5100HBⅢ-PRO
	万维
	1

	出水口
	化学需氧量分析仪
	COD maxⅢ
	HACH
	1

	
	氨氮分析仪
	NA8000
	HACH
	1

	
	总氮分析仪
	NT6800
	HACH
	1

	
	总磷分析仪
	NP5800
	HACH
	1

	
	pH/T分析仪
	SC200+PD1R1
	HACH
	1

	
	自动采样系统
	CYQ310H+ES6910
	HACH
	1

	
	明渠流量计
	LT500
	西门子
	1

	
	数采仪
	W5100HBⅢ-PRO
	万维
	1


资格要求

2.1 投标人具有国家工商行政管理部门登记注册持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件，具备独立的法人资格。
2.2 参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图）。

2.3业绩要求：投标人2023年至今完成1项及以上类似项目业绩，类似业绩是指水质在线监测系统运维服务项目，并附证明材料（证明材料为中标通知书或合同）。
3. 质量要求

技术要求和运维质量考核指标包括但不限于以下相关法律、法规、办法及规范（在标准规范更新后，相关运维服务即采用新的标准规范）:

3.1 《中华人民共和国环境保护法》；

3.2 《中华人民共和国水污染防治法》；

3.3 HJ2038-2014 城镇污水处理厂运行监督管理技术规范；

3.4 GB18918-2002 城镇污水污染物排放标准；

3.5 HJ 353 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范 ；

3.6 HJ 354 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范 ；

3.7 HJ 355水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范；

3.8 HJ 356 水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范；

3.9  GB 18597 危险废物贮存污染控制标准 ；

3.10 HJ 15-2019  超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法 ；

3.11 HJ 91.1 污水监测技术规范 ；

3.12 HJ 212  污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准；

3.13 HJ 493 水质 采样样品的保存和管理技术规定 ；

3.14 HJ/T 96 PH水质自动分析仪技术要求；

3.15 HJ 101-2019 氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法；

3.16 HJ/T102 总氮水质自动分析仪技术要求；

3.17 HJ/T103 总磷水质自动分析仪技术要求；

3.18 HJ 377-2019 化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法。
4. 报价要求

本项目运维服务费用采用月度包干方式报价，按暂定运维总天数46天折算计价，最终费用按月度运维金额折算至实际运维天数，据实结算。报价包含但不限于日常运行维护费、设备损坏部件更换、通讯费、管理费、试剂消耗更换费用、废液保管、废液转移、废液处理费、按规范进行的月度比对校准和试验费用、所有设施设备备件价值大于2000元除外的备件费、耗材更换费用、编制出具报告的费用、有效性审核的费用、产品或材料购置费、运输费、安装费、培训费、设备调试费、直接工程费(人工、材料、机械)、间接费(管理费、规费)、措施费、利润、税金、后续服务费保险等为完成本项目发生的所有费用。
报价文件费份数及密封要求
纸质报价文件一式两份，且按要求在需要盖的地方加盖鲜章。另外需要提供一份电子扫描的询价申请文件，且需保证电子文件和纸质文件一致。报价文件应密封。
报价文件的组成

报价文件由：报价表（格式可自拟）、企业工商营业执照、相关资格证书及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其他相关文件（可参考附件）。

询价比选申请文件获取

凡有意参加询价者，请于2026年11月6日至2026年11月8日，每日9时至17时（北京时间，下同），到昆明城市污水处理运营有限责任公司运行管理部获取。本次询价采购文件售价0元/份。
评标办法
8.1 评标委员会首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的竞标文件定为废标。

8.2 我单位以综合评分（技术部分分值为60分，商务部分分值为40分）按综合得分由高到低的顺序推荐1-3家成交候选人。

具体评分标准如下：
	评分办法及分值
	本项目采用综合评估打分法，其中：技术部分60分；商务部分40分。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	技术部分评分标准
	运维服务方案评审（20分）
	（1）总体思路清晰，考虑全面，服务方案及保障措施科学、合理、可行，针对性强，得15-20分； 

（2）总体思路一般，考虑存在一定的瑕疵，服务方案及保障措施可行性一般，基本合理，针对性较差的，得8-14分；

（3）总体思路不清晰，存在较大的瑕疵，服务方案及保障措施不合理，缺乏可行性，无针对性的，得1-7分；

（4）无维修维护方案的得0分。

	
	履约资源和能力评审（15分）
	（1）企业技术力量强、常用维护维修备品备件存储齐全，具有很好的针对性得10-15分；

（2）企业技术力量较强、常用维护维修备品备件存储较齐全、针对性一般得5-9分；

（3）企业技术力量一般、常用维护维修备品备件存储基本齐全、基本能满足要求的得1-4分。

	
	服务承诺及保障措施评审评分（15分）
	（1）有完善的服务质量承诺和有力保证措施，明确的违约责任承诺，有较强的针对性，完全满足采购人服务需求的，得10-15分；

（2）有可行的服务质量承诺、保证措施良好，违约责任承诺较为清晰，但针对性一般，能够较好满足采购人服务需求的，得5-9分；

（3）服务质量承诺、保证措施一般，违约责任承诺不清晰，能基本满足采购人服务需求的，得1-4分；

	
	服务响应时限及保证措施评审（10分）
	（1）服务响应时限最短、技术服务、维修质量保证、售后服务保证及违约承诺具体、全面、有较强的针对性，能很好的保障项目实施的得8-10分；

（2）服务响应时限短、技术服务、维修质量保证、售后服务保证及违约承诺具体，但针对性一般，能保障项目实施的得4-7分；

（3）服务响应时限长、技术服务、维修质量保证、售后服务保证及违约承诺较差，基本能保障项目实施的得1-3分。

	商务部分评分标准
	商务部分评审

（满分30分）
	（1）评标基准价的确定：

当通过初步评审的供应商<5家时，为所有通过初步评审的供应商的谈判总报价的算术平均值；

当通过初步评审的供应商≥5家时，为所有通过初步评审的供应商的有效谈判总报价中去掉最高和最低报价后计算平均值。

（2）谈判总报价等于评标基准价的得满分30分；

（3）其他有效供应商的有效谈判总报价与评标基准价相比，每项上浮1%扣0.3分，每项下浮1%扣0.2分，分值扣完为止；(扣减分值采用插入法)。

	
	项目业绩（满分10分）
	供应商2023年1月1日（以合同签订日期为准）至今承担过1个水质在线监测系统运维服务项目业绩的得基本分2分，每增加一个加2分，加满为止，满分10分。

注：证明材料指成交/中标通知书或合同或协议或业主证明等资料；业绩证明材料复印件须装订在响应文件中，未提供相关证明材料的不作为计分依据。


评审小组按投标人最终得分由高到低的顺序推荐成交候选人。若出现最终得分并列时，技术部分评审得分高的优先推荐为第一成交候选人，若技术部分得分也相同，则由评审小组成员投票推选出第一成交候选人。
监督部门

昆明城市污水处理运营有限责任公司党群工作部。

发布公告的媒介

本次比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

签约、履约

11.1中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。

11.2 收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

11.3 合同签订后，合作双方应严格按合同履行。

12. 报价文件的递交

如有单位确认参与，请在接到本询价函后2026年11月9日10时前以送达的方式送至昆明城市污水处理运营有限责任公司（地址：云南省昆明市官南大道2288号第二水质净化厂205室运行管理部）。
13.联系方式

单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司

地址：昆明市官南大道2288号第二水质净化厂内

联系人：李雪明
联系电话：18788194305

昆明城市污水处理运营有限责任公司

2026年11月6日


